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1. [bookmark: _Toc10701][bookmark: _Toc9008_WPSOffice_Level1]产品基本介绍
[bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13787]1.1产品简介
AK-GT07E是针对货运渔船定位精心打造的一款4G全网通太阳能定位终端，融合了4G全网通无线通信技术以及GPS/BDS卫星导航定位技术，终端采用工业级高集成度全内置天线设计，设备内置3轴传感器，智能省电唤醒工作。具有SOS紧急按键、落水检测、侧翻检测等功能。可设定三种模式，满足客户各种应用场景，用户可发送指令切换工作模式。搭配全球定位服务平台，随时随地都可查询到设备位置。

[bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20128]1.2应用领域
保险行业、企业车队行业、汽车厂商/4S店、电动新能源领域、客运车辆，出租汽车、租赁车辆、渔船等。

[bookmark: _Toc430_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19450]1.3产品图片
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1.强磁吸附
2.螺丝固定安装
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落水检测触点器
霍尔防拆传感器
光敏防拆传感器

[bookmark: _Toc16799][bookmark: _Toc268_WPSOffice_Level2]1.4产品使用介绍
[bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2435]1.4.1 SIM卡安装方式
[bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level3]设备使用的是Micro SIM卡。卡槽为自弹式卡槽，芯片面朝磁铁面方向放置，卡缺口朝里插入卡槽。

[bookmark: _Toc8586]1.4.2 指示灯说明
[bookmark: _Toc430_WPSOffice_Level3]红色灯-充电指示灯
	灯的状态
	含  义

	常 亮
	充电中

	不 亮
	充满电/关机


黄色灯-GSM指示灯
	灯的状态
	含  义

	2秒内快闪1次
	GSM初始化

	常 亮
	GSM通讯正常

	不 亮
	GSM休眠/关机


蓝色灯-GPS指示灯
	灯的状态
	含  义

	2秒内快闪1次
	卫星信号搜索中

	常 亮
	GPS/BDS已定位

	不 亮
	GPS/BDS休眠



白色灯-SOS指示灯
	灯的状态
	含义

	               闪烁
	触发SOS

	不亮
	未激活SOS



[bookmark: _Toc3025]1.4.3 工作逻辑
正常模式：运动状态默认60秒传一次位置，静止状态默认1800秒传一次位置，休眠状态设备每5分钟传一条心跳保持服务器连接，震动设备可唤醒为工作状态。
省电模式：运动状态默认60秒传一次位置，静止状态默认1800秒传一次位置，休眠状态设备不传数据，断开服务器省电，震动设备可唤醒为工作状态。
智能模式：设置数据上传间隔，设备按照设定间隔时间工作，每次工作2分钟，非
工作时间设备处于休眠状态，震动无法唤醒。


2. [bookmark: _Toc29082][bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level1]功能特点  
· 支持震动报警、超速报警、拆除报警等多重功能；
· 支持电子围栏功能，用户通过平台/APP 划定虚拟电子围栏，当设备进出围栏时均可被平台识别并发出警报；
· 太阳能充电，超长续航时间，省电模式状态可无需充电持续工作；
· 可在发生报警时向监护号码发送警报短信/电话，警报同时上传平台；
· 终端采用知名厂商工业级高稳定性GPRS 模块，内置GSM 高灵敏度天线，支持TCP/IP 数据传输，支持域名/IP地址连接服务器； 
· 内置大容量存储芯片，支持离线状态下数据存储，盲区数据的补传；当车辆在无线信号弱或者干扰严重的地方，车机会把车辆运行的数据暂时存储在FLASH内，当无线信号恢复正常之后，能补传这些数据，实现数据不遗漏。； 
· 内置3轴加速度传感器，融合精准加速度算法，实时获取车辆当前姿态等车况判断； 
· 高灵敏度GPS/BDS双星定位模块，抗干扰的陶瓷天线，实现搜星信号更稳定，支持AGPS快速定位跟踪、同步授时；  
· 三种工作模式，可适应多种场景应用。


3. [bookmark: _Toc24404][bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level1]产品参数
	
	功能名称
	有
	无
	项目功能描述

	电气特性
	供电方式
	●
	
	电池供电

	
	充电
	●
	
	太阳能充能&充电线 5V/1A

	
	工作电压范围
	●
	
	DC 3.4V - 4.5V

	
	工作电流
	●
	
	4V/平均50mA

	
	休眠电流
	●
	
	4V/小于1mA

	
	内置电池容量
	●
	
	10000 mAh (3.7V聚合物电池)

	环境特性
	工作温度范围
	●
	
	-20℃ - 75℃

	
	储存温度范围
	●
	
	-30℃ - 80℃

	
	工作湿度范围
	●
	
	10%-85% RH 不凝结

	通信特性
	SIM卡
	●
	
	Micro SIM卡

	
	通信频段
	●
	 
	LTE-FDD
	B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 66

	
	
	
	
	LTE-TDD
	B34/ 38/ 39/ 40/ 41

	
	
	
	
	GSM/2G
	B2/ 3/ 5/ 8

	
	通信天线
	●
	
	内置天线

	
	天线规范
	●
	
	FPC天线

	GPS/BD 定位特性
	定位模组品牌/芯片型号
	●
	
	中科微 AT6558R

	
	定位方式
	●
	
	北斗+GPS

	
	冷启动时间
	●
	
	平均  32秒

	
	热启动时间
	●
	
	平均  1秒

	
	跟踪灵敏度 
	●
	
	-162 dBm

	
	定位天线
	●
	
	内置天线

	
	天线规格
	●
	
	25mm * 25mm * 4mm

	
	GPS频段
	●
	
	L1:  1575.42±1.023MHz

	
	北斗频段
	●
	
	B1:  1561.098±2.046MHz

	
	卫星通道数
	●
	
	32

	
	定位精度
	●
	
	<10m（1σ） 

	
	授时精度
	●
	
	<30ns（1σ） 

	
	测速精度  
	●
	
	<0.1m/s（1σ） 

	
	最大加速度
	●
	
	4g 

	
	最大速度 
	●
	
	515m/s 

	
	最大高度
	●
	
	18000m

	外部接口
	防拆检测
	●
	
	支持磁吸霍尔防拆检测

	
	落水检测
	●
	
	支持落水检测点

	外形规格
	主机尺寸(长宽高)
	●
	
	138mm * 77mm * 30mm

	
	安装方式
	●
	
	磁吸/螺丝（选配：二选一）

	
	外壳材质
	●
	
	ABS塑料

	
	IP防护等级
	●
	
	IP67

	
	主机重量
	●
	
	300 G
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