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1. [bookmark: _Toc22271]AK 放牧牛羊规格 20000 产品基本介绍
[bookmark: _Toc18169]1.1产品简介
C035 是针对牛羊精心打造的一款4G全网通智能定位终端，融合了4G全网通无线通信技术以及GPS/BDS卫星导航定位技术，终端采用工业级高集成度全内置天线设计，设备内置3轴传感器，智能省电唤醒工作。具有实时定位，震动报警、灯光寻宠、声音寻宠、点名定位等功能。可设定四种模式工作模式，满足客户各种应用场景，用户可发送指令切换工作模式。搭配全球定位服务平台，随时随地都可查询到设备位置。
[bookmark: _Toc27209]1.2应用领域
[bookmark: _Toc16527]货物定位，宠物定位，客运车辆等。1.3产品图片
[image: 1a5af0a3bcf7787a4f4f30dea567869]
[bookmark: _Toc28488]1.4产品使用介绍
[bookmark: _Toc14315]1.4.1 SIM卡安装方式
    设备使用的是Nona SIM卡。卡槽为自弹式卡槽，卡缺口朝里插入卡槽。
[bookmark: _Toc25418]1.4.2指示灯说明
红色灯-充电指示灯
	灯的状态
	含  义

	常 亮
	充电中

	不 亮
	已充满


黄色灯-GSM指示灯
	灯的状态
	含  义

	2秒内快闪1次
	GSM初始化

	常 亮
	GSM通讯正常

	不 亮
	GSM休眠/关机


蓝色灯-GPS指示灯
	灯的状态
	含  义

	2秒内快闪1次
	卫星信号搜索中

	常 亮
	GPS/BDS已定位

	不 亮
	GPS/BDS休眠


[bookmark: _Toc1605]1.4.3 工作逻辑
①状态说明：
  开关机状态：设备通过按键长按三秒开关机，关机后不上传任何数据
工作状态：设备工作灯亮，GPRS、GPS都处于工作状态。
待机状态：设备GPRS工作（平台保持在线，可在线下发指令和短信），GPS不工作。

②工作模式说明：
连续定位：设备默认处于工作状态，默认30S更新一次位置；
正常模式：设备默认处于待机状态，期间检测到震动每10分钟进入工作状态更新一次位置，未检测到震动则一直处于待机状态；
省电模式：设备默认处于待机状态，期间检测到震动每1小时进入工作状态更新一次位置，未检测到震动则一直处于待机状态；
待机模式：设备默认处于待机状态，期间检测到震动每12小时进入工作状态更新一次位置，未检测到震动则一直处于待机状态；

③震动报警说明：
  平台下发设防指令后，设备静止三分钟后就会进入设防状态，检测到震动后上传震动报警，设防仅生效一次。


1. [bookmark: _Toc20287]功能特点
· GPS+BDS+AGPS+LBS 多重定位；
· 支持电子围栏功能，用户通过平台/APP 划定虚拟电子围栏，当设备进出围栏时均可被平台识别并发出警报；
· 可在发生报警时向监护号码发送警报短信/电话，警报同时上传平台；
· 终端采用知名厂商工业级高稳定性GPRS 模块，内置GSM 高灵敏度天线，支持TCP/IP 数据传输，支持域名/IP地址连接服务器； 
· 内置大容量存储芯片，支持离线状态下数据存储，盲区数据的补传；当宠物在无线信号弱或者干扰严重的地方，把宠物行走的数据暂时存储在FLASH内，当无线信号恢复正常之后，能补传这些数据，实现数据不遗漏； 
· 内置3轴加速度传感器，融合精准加速度算法，实时获取宠物当前姿态等情况判断； 
· 高灵敏度GPS/BDS双星定位模块，抗干扰的陶瓷天线，实现搜星信号更稳定，支持AGPS快速定位跟踪、同步授时； 
· 支持在线远程升级、远程配置产品参数； 
· 历史轨迹平台保留180天。



2. [bookmark: _Toc15100]产品参数
	
	功能名称
	有
	无
	项目功能描述

	电气特性
	供电方式
	●
	
	电池供电

	
	工作电压范围
	●
	
	DC 3.4V - 4.5V

	
	工作状态 电压/电流
	●
	
	4V/60mA 平均

	
	待机状态 电压/电流
	●
	
	4V/5mA  平均

	
	内置电池容量
	●
	
	20000 mAh (3.7V聚合物电池)

	环境特性
	工作温度范围
	●
	
	-20℃ - 75℃

	
	储存温度范围
	●
	
	-30℃ - 80℃

	
	工作湿度范围
	●
	
	10%-85% RH 不凝结

	通信特性
	通信模组品牌/芯片型号
	●
	 
	SIMCOM 7670C-LASE

	
	通信频段
	●
	
	LTE/4G
	LTE-FDD:B1/B3/B5/B8

	
	
	
	
	
	LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41

	
	
	
	
	GSM/2G
	900/1800 MHz

	
	SIM卡
	●
	
	Nona SIM卡

	
	通信天线
	●
	
	内置FPC天线

	GPS/BD 定位特性
	定位模组品牌/芯片型号
	●
	
	AT6558R

	
	定位方式
	●
	
	BDS/GPS/GLONASS

	
	冷启动时间
	●
	
	平均  32秒

	
	热启动时间
	●
	
	平均  1秒

	
	跟踪灵敏度 
	●
	
	-162 dBm

	
	定位天线
	●
	
	内置天线

	
	天线规格
	●
	
	18mm×18mm×2mm

	
	GPS频段
	●
	
	L1:  1575.42±1.023MHz

	
	北斗频段
	●
	
	B1:  1561.098±2.046MHz

	
	卫星通道数
	●
	
	32

	
	定位精度
	●
	
	<2m（1σ） 

	
	授时精度
	●
	
	<30ns（1σ） 

	
	测速精度  
	●
	
	<0.1m/s（1σ） 

	外部接口
	充电口
	●
	
	1路

	外形规格
	主机尺寸(长宽高)
	●
	
	110 mm* 77mm *46mm

	
	外壳材质
	●
	
	ABS塑料

	
	IP防护等级
	●
	
	IP67

	
	主机重量
	●
	
	476.5克



第 1 页 共 7 页

image1.jpeg
wwrgTT

lq——- 85.1mm —————p|




