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1. [bookmark: _Toc9008_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8116_WPSOffice_Level1]产品基本介绍
[bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25506_WPSOffice_Level2]1.1产品简介
C036是针对车联网精心打造的一款4G全网通车充定位终端，融合了4G全网通无线通信技术以及GPS/BDS卫星导航定位技术，终端采用工业级高集成度全内置天线设计，设备内置3轴传感器，智能省电唤醒工作。具有震动报警、超速报警、断电报警等功能。搭配全球定位服务平台，随时随地都可查询到设备位置。 

[bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23681_WPSOffice_Level2]1.2应用领域
保险行业、企业车队行业、汽车厂商/4S店、个人用户、电动新能源领域、客运车辆，出租汽车、租赁车辆等。

[bookmark: _Toc430_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12861_WPSOffice_Level2]1.3产品图片
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[bookmark: _Toc268_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7792_WPSOffice_Level2]1.4产品使用介绍
[bookmark: _Toc25506_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level3]1.4.1 SIM卡安装方式
[bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level3]设备使用的是nano SIM卡。卡槽为自弹式卡槽，芯片面朝USB充电口方向放置，卡缺口朝里插入卡槽。

[bookmark: _Toc23681_WPSOffice_Level3]1.4.2 指示灯说明
[bookmark: _Toc430_WPSOffice_Level3]红色灯-呼吸灯
	灯的状态
	含  义

	慢闪
	通电正常

	不 亮
	电源未接通


黄色灯-GSM指示灯
	灯的状态
	含  义

	3秒内闪1次
	GSM初始化

	常 亮
	GSM通讯正常

	不 亮
	GSM休眠/关机


蓝色灯-GPS指示灯
	灯的状态
	含  义

	3秒内闪1次
	卫星信号搜索中

	常 亮
	GPS/BDS已定位

	不 亮
	GPS/BDS休眠


 
[bookmark: _Toc11469]1.4.3 工作逻辑
设备安装好，待黄、蓝灯常亮后，设备进入正常工作状态。
静止熄火状态：设备每5分钟一条数据。
运动点火状态：设备每20秒钟一条数据。

2. [bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25506_WPSOffice_Level1]功能特点 
· 震动报警、超速报警、拆除报警等多重功能；
· 支持电子围栏功能，用户通过平台/APP 划定虚拟电子围栏，当设备进出围栏时均可被平台识别并发出警报；
· 终端采用知名厂商工业级高稳定性GPRS 模块，内置高灵敏度通讯天线，支持TCP/IP 数据传输，支持域名/IP地址连接服务器； 
· 内置大容量存储芯片，支持离线状态下数据存储，盲区数据的补传；当车辆在无线信号弱或者干扰严重的地方，车机会把车辆运行的数据暂时存储在FLASH内，当无线信号恢复正常之后，能补传这些数据，实现数据不遗漏。； 
· 内置3轴加速度传感器，融合精准加速度算法，实时获取车辆当前姿态等车况判断； 
· 高灵敏度GPS/BDS双星定位模块，抗干扰的陶瓷天线，实现搜星信号更稳定，支持AGPS快速定位跟踪、同步授时； 
· 支持在线远程升级、远程配置产品参数。 
3. [bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23681_WPSOffice_Level1]产品参数
3.1硬件规格参数
	[bookmark: _Toc18006_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6822_WPSOffice_Level2]
	功能名称
	有
	无
	项目功能描述

	电气特性
	供电方式
	●
	
	电池供电

	
	工作电压范围
	●
	
	DC 9V - 32V

	
	工作电流
	●
	
	12V/65mA

	
	休眠电流
	●
	
	12V/平均10mA

	
	内置电池容量
	●
	
	50 mAh (3.7V聚合物电池)

	环境特性
	工作温度范围
	●
	
	-20℃ - 75℃

	
	储存温度范围
	●
	
	-30℃ - 80℃

	
	工作湿度范围
	●
	
	10%-85% RH 不凝结

	通信特性
	SIM卡
	●
	
	Nano SIM卡

	
	通信频段
	●
	
	LTE/4G
	LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/B19/B20/
B25/B26/B28/B66/
LTE-TDD :B34/B38/B39/B40/B41 

	
	
	
	
	GSM/2G
	850/900/1800/1900MHz

	
	通信天线
	●
	
	内置天线

	
	天线规范
	●
	
	FPC天线

	GPS/BD 定位特性
	定位方式
	●
	
	北斗+GPS+LBS

	
	冷启动时间
	●
	
	平均  32秒

	
	热启动时间
	●
	
	平均  1秒

	
	跟踪灵敏度 
	●
	
	-162 dBm

	
	定位天线
	●
	
	内置天线

	
	天线规格
	●
	
	25mm * 25mm * 2mm

	
	GPS频段
	●
	
	L1:  1575.42±1.023MHz

	
	北斗频段
	●
	
	B1:  1561.098±2.046MHz

	
	卫星通道数
	●
	
	32

	
	定位精度
	●
	
	<10m（1σ） 

	
	授时精度
	●
	
	<30ns（1σ） 

	
	测速精度  
	●
	
	<0.1m/s（1σ） 

	
	最大加速度
	●
	
	4g 

	
	最大速度 
	●
	
	515m/s 

	
	最大高度
	●
	
	18000m

	外部接口
	充电接口TYPE-A
	●
	
	DC: 5V/2A; 9V/2A

	
	充电接口TYPE-C
	●
	
	DC: 5V/2A; 9V/2A

	
	SOS
	●
	
	支持SOS按键

	外形规格
	主机尺寸(长宽高)
	●
	
	85mm*49.2mm*26mm

	
	外壳材质
	●
	
	ABS+PC

	
	主机重量
	●
	
	41克
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