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[bookmark: _Toc3194_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level2]1.1产品简介
AK-GT02XSA 是针对车联网精心打造的一款车载定位终端，融合了GSM无线通信技术以及GPS/BDS卫星导航定位技术，终端采用工业级高集成度全内置天线设计，设备内置3轴传感器，智能省电唤醒工作。具有DC检测、ACC检测、震动报警、断电报警、超速报警、非法启动报警等功能。搭配全球定位服务平台，实现车辆数据的实时获取、追踪定位功能。 

[bookmark: _Toc407_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level2]1.2应用领域
保险行业、企业车队行业、汽车厂商/4S店、个人用户、电动新能源领域、客运车辆，出租汽车、租赁车辆等。

[bookmark: _Toc10854_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc430_WPSOffice_Level2]1.3产品图片  
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[bookmark: _Toc11509_WPSOffice_Level2]1.4产品使用介绍
[bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc3194_WPSOffice_Level3]1.4.1 SIM卡安装方式
[bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level3]设备使用的是标准 SIM卡。卡槽为自弹式卡槽，芯片面朝天线方向放置，卡缺口朝里插入卡槽。

[bookmark: _Toc407_WPSOffice_Level3]1.4.2 指示灯说明
黄色灯-GSM指示灯
	灯的状态
	含义

	2秒内快闪1次
	GSM初始化

	常亮
	GSM通讯正常

	不亮
	GSM休眠/关机



蓝色灯-GPS指示灯
	灯的状态
	含义

	2秒内快闪1次
	卫星信号搜索中

	常亮
	已定位

	不亮
	休眠


[bookmark: _Toc430_WPSOffice_Level3]
[bookmark: _Toc10854_WPSOffice_Level3]1.4.3 工作逻辑
设备安装好，待黄、蓝灯常亮后，设备进入正常工作状态。

工作逻辑：ACC开设备不休眠设备每20秒上传一条数据，ACC关静止10分钟后设备
休眠，休眠后设备只传心跳数据，静止期间有检测到震动，设备重新计
时10分钟休眠。


震动报警：设防后，震动设备会触发震动报警，震动报警触发后，需静止5分钟才
可再次触发报警。

位移报警：设防且设备为定位状态，设定位移报警距离，设备行驶超过该线段距离
就会报位移报警，且设备会自动撤防。

断电报警：设备接入电源后，设备会判断接入电源，当断开设备电源后3秒，设备
触发断电报警，并上传服务器。

非法启动报警：打开非法启动报警后，当设备设防，在未撤防状态点火，设备会上
报非法启动报警。（需正确接ACC）


1. [bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3194_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc517_WPSOffice_Level1]功能特点 
· 支持震动报警、断电报警、超速报警、非法启动报警等多重报警功能；
· 支持电子围栏功能，用户通过平台/APP 划定虚拟电子围栏，当设备进出围栏时均可被平台识别并发出警报；
· 可在发生报警时向监护号码发送警报短信/电话，警报同时上传平台；
· 终端采用工业级高稳定性GPRS 模块，内置GSM 高灵敏度天线，支持TCP/IP 数据传输，支持域名/IP地址连接服务器； 
· 内置大容量存储芯片，支持离线状态下数据存储，盲区数据的补传；当车辆在无线信号弱或者干扰严重的地方，车机会把车辆运行的数据暂时存储在FLASH内，当无线信号恢复正常之后，能补传这些数据，实现数据不遗漏。； 
· 内置3轴加速度传感器，融合精准加速度算法，实时获取车辆当前姿态等车况判断； 
· 高灵敏度GPS/BDS双星定位模块，抗干扰的陶瓷天线，搜星信号更稳定，支持AGPS快速定位跟踪、同步授时； 
· 休眠模式下，异常震动报警等车辆启动、熄火、休眠自动上报消息； 
· 低功耗节能模式，准确无误的判断汽车点火熄火状态，智能的睡眠和唤醒机制，能降低整个系统的平均功耗。


2. [bookmark: _Toc407_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1428_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level1]产品参数
[bookmark: _Toc11778_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6822_WPSOffice_Level2]3.1硬件规格参数
	项目
	功能名称
	有
	无
	功能描述

	电气特性
	供电方式
	●
	
	电瓶供电

	
	工作电压范围
	●
	
	DC 9V - 95V

	
	工作电流
	●
	
	12V/平均40mA

	
	休眠电流
	●
	
	12V/小于10mA

	
	内置电池容量
	●
	
	60 mAh (3.7V聚合物电池) 选配

	环境特性
	工作温度范围
	●
	
	-20℃ - 75℃

	
	储存温度范围
	●
	
	-30℃ - 80℃

	
	工作湿度范围
	●
	
	10%-85% RH 不凝结

	通信特性
	通信模组品牌/芯片型号
	●
	 
	SIMCOM 7670SA

	
	通信频段
	●
●
	 
	LTE/4G
	LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
	

	
	
	
	
	GSM/2G
	850/900/1800/1900MHz
	

	
	SIM卡
	●
	
	标准SIM卡

	
	通信天线
	●
	
	内置天线

	GPS/BD 定位特性
	定位模组品牌/芯片型号
	●
	
	中科微 AT6558D

	
	定位方式
	●
	
	北斗+GPS

	
	冷启动时间
	●
	
	平均  32秒

	
	热启动时间
	●
	
	平均  1秒

	
	跟踪灵敏度 
	●
	
	-162 dBm

	
	定位天线
	●
	
	内置天线

	
	天线规格
	●
	
	25mm * 25mm * 4mm

	
	GPS频段
	●
	
	L1:  1575.42±1.023MHz

	
	北斗频段
	●
	
	B1:  1561.098±2.046MHz

	
	卫星通道数
	●
	
	32

	
	定位精度
	●
	
	<10m（1σ） 

	
	授时精度
	●
	
	<30ns（1σ） 

	
	测速精度  
	●
	
	<0.1m/s（1σ） 

	
	最大加速度
	●
	
	4g 

	
	最大速度 
	●
	
	515m/s 

	
	最大高度
	●
	
	18000m

	外部接口
	断油电
	●
	
	选配功能

	
	ACC检测输入
	●
	
	

	外形规格
	主机尺寸(长宽高)
	●
	
	90.6mm * 34mm * 20mm

	
	外壳材质
	●
	
	ABS塑料

	
	IP防护等级
	●
	
	IP67

	
	主机重量
	●
	
	68克
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