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描述
猎狗追踪器是一款专门为狗设计的一款卫星定位器，具有强大的防水性能和长待机电池。只需插入Sim卡，即可根据移动或预设频率自动上传GPS位置。该设备内置迷你麦克和喇叭。

产品主要功能特点
· 无线设计，便于穿戴
· 多重定位GPS+LBS+北斗定位+AGPS 
· 4G+2G全球频段（全网通）
· 电子围栏/历史轨迹/铃声寻回/电击功能
· 强磁吸附充电/防水等级IP68
· 多种工作模式任意选择
设备规格参数.
	
	项目名称
	规格参数

	机身
	尺寸
	78*40*44MM

	
	外壳材质
	ABS防火材质（黑色）

	
	单机重量
	0.084KG

	版本选择（频段）
	4G全球版
	LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 
GSM :850/900/1800/1900Mhz

	GPS/GSM
	GPRS
	Class 12,TCP/IP

	
	模块和芯片
	芯讯通A7670SA+UC6228CI

	
	开机能动力
	热启动：≤1 S（空旷区域）

	
	
	冷启动：≤40 S(空旷区域)

	
	频率
	GPS L1, 1575.42 MHz C/A code

	
	输出
	GSM850/GSM900:33±3dBm ,GSM1800/GSM1900:30±3dBm

	
	定位精度
	＜5米

	电流
	工作温度
	-20°C to +60°C

	
	储藏温度
	-40°C to +80°C

	
	工作电流
	78mA-120mA(5V输入)

	
	待机电流
	1mA-2mA(5V输入)

	
	电击电压
	瞬间6800V电压

	内置
	电池
	4500mAh /3.7V 锂聚合物电池

	
	GSM/GPS天线
	内置

	
	配置模式
	GPRS/短信


产品示意图
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· 开机位



· 喇叭/咪头区

· 电击位


· 充电位


设备LED指示灯说明
	指示灯
	定义
	正常工作状态
	异常

	绿灯
	GSM信号
	闪烁：代表读卡成功
	长亮：代表搜索信号中

	蓝灯
	GPS信号
	闪烁：代表卫星搜星成功
	不亮：代表搜索信号中

	红灯
	充电状态
	熄灭：充满/休眠
	长亮：表示充电中

	注：设备休眠后灯光会熄灭，灯光休眠不影响设备的正常运行



安装指南
1） 装卡：打开设备后盖，装入已开通流量的2G/4G SIM卡（中卡）。
注：设备为超强防水产品装卡后需将螺丝拧紧，以免影响产品的防水性能
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2） 开机/关机：插入SIM卡后，长按开关机键3秒设备开机，长按开关机键6秒设备关机

注意事项
· 新机使用前需充电5小时以上， 以达到最佳的效果
· 该设备为户外用品，室内受信号遮挡定位会有一定的误差，请在室外测试使用。
· 使用产品时，为了避免降低电池寿命，请每两至三个月充电并开机一次
· 请不要私自打开主机外壳，否则会影响防水效果，并失去保修资格。
· 为了更好的提供售后及远程协助服务，请务必保存好设备的ID号。
· 内置电池，请勿投入火中，以免引起爆炸。



◆ 在线查询定位系统                 APP下载二维码
[image: ]网页版平台网址: www.gps2828.com
安卓&苹果手机APP名称：卫安宝
用户登录账户：设备贴纸上15位号码
登录密码：出厂默认123456，（用户可修改）
.






常见故障排除
当操作终端出现如下故障时，请参阅如下故障排除方案，如果您仍不能解决故障问题，请与您销售商或服务商联系！
	常见问题
	故障分析
	解决方案

	定位有误差
	在高楼密集地方、地下室，无线电波无法有效传播
	请转移到室外露天信号良好的位置

	软件中没有显示手机位置？
	APP的手机位置获取权限未开启
	在设置中将APP的权限全部打开

	无法开机
	电量不足
	请为设备充满电量并长按开机键3秒开机

	平台显示离线  指示灯不亮
	终端供电异常/指示灯休眠
	请为设备充满电量并重新开机

	平台位置异常
	未定位，定位数据有延迟
	将终端取出露天测试/更换位置
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