
K6产品规格简介
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产品概述
   ● 产品名称：K6-4G自行车定位器
   ● 应用场景：自行车，山地车等单车系列
[bookmark: _GoBack]   ● 核心功能：实时定位、历史轨迹回放、电子围栏、wifi定位、超速报警、震动报警、低电报警等
   ● 产品亮点：高精度定位（5米）、四模定位（GPS+北斗+LBS+WIFI）、超长续航、爆闪警示灯、支架安装
                  一键寻车（带蜂鸣器）


技术参数
	项目
	功能名称
	有
	无
	功能描述

	电源特性
	供电方式
	●
	
	电池供电

	
	工作电压范围
	●
	
	DC 3.45V - 4.35V

	
	工作电流
	●
	
	3.7V/45mA（GPS一分钟上传）

	
	休眠电流
	●
	
	3.7V/4mA

	
	内置电池容量
	●
	
	1500 mAh (3.8V聚合物电池)

	环境特性
	工作温度范围
	●
	
	-20℃ - 70℃

	
	储存温度范围
	●
	
	-40℃ - 85℃

	
	工作湿度范围
	●
	
	5%-95%  

	通信特性
	通信模组品牌/芯片型号
	●
	 
	ASR1603S

	
	通信频段
	●
	
	GSM：900/1800MHZ
FDD-LTE:B1/3/5/8
TDD-LTE:B38/39/40/41

	
	SIM卡
	●
	
	Nano SIM卡

	
	通信天线
	●
	
	内置FPC天线

	GPS/BD 定位特性
	冷启动时间
	●
	
	平均  45秒

	
	热启动时间
	●
	
	平均  1秒

	
	灵敏度（跟踪）
	●
	
	-165dbm

	
	定位天线
	●
	
	内置天线FPC天线

	硬件功能
	USB
	●
	
	Type-C，充电，激活电池

	
	LED
	●
	
	爆闪警示灯

	
	蜂鸣器
	●
	
	一键寻车

	
	Gsensor
	●
	
	内置

	
	GPS
	●
	
	支持全球GPS,支持北斗

	
	WiFi
	●
	
	WiFi定位

	外形规格
	主机尺寸(长宽高)
	●
	
	73mm × 60.5 mm × 29 mm

	
	外壳材质
	●
	
	ABS塑料

	
	IP防护等级
	●
	
	IP65

	
	自行车支架
	●
	
	ABS塑料+硅胶垫圈

	
	主机重量
	●
	
	~85克





软件功能
实时追踪：通过APP/Web端查看实时位置，更新频率多模式可调（10秒~3分钟）。
电子围栏：自定义安全区域，进出触发APP推送警报。
历史轨迹：存储并回放180天内运动路径，支持导出KML/GPX格式。
多账户管理：支持家庭/团队共享设备权限。
OTA升级：固件远程无线升级，持续优化功能。
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