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详细规格：
· 精准定位，精度达到1.5米（产品支持北斗3代）。
· GPS+北斗+LBS+WIFI 四模定位。
· 实用功能: 实时定位、潜伏定位、振动唤醒、计步定位。
· 拆除报警、震动报警、位移报警、低电报警、出围栏报警、超速报警等。
· 体积小巧，易隐藏，强磁吸附（可选择）。
应用领域：
租赁车辆，信贷车辆，客运车辆，出租汽车，货运车辆，牛羊定位管理，贵重物品管理等

设备参数：
	项目
	功能名称
	有
	无
	功能描述

	电气特性
	供电方式
	●
	
	电池供电

	
	工作电压范围
	●
	
	DC 3.45V - 4.35V

	
	工作电流
	●
	
	22mA

	
	休眠待机电流
	●
	
	约30uA

	
	在线待机电流
	●
	
	4.5mA

	
	内置电池容量
	●
	
	10000mAh (3.8V聚合物电池)

	环境特性
	工作温度范围
	●
	
	-20℃ - 70℃

	
	储存温度范围
	●
	
	-30℃ - 80℃

	
	工作湿度范围
	●
	
	5%-95%  

	通信特性
	通信模组品牌/芯片型号
	 ●
	 
	ML307A-DCLN-中移物联

	
	通信频段
	●
	
	TDD:B34/38/39/40/41,FDD:B1/3/5/8

	
	SIM卡
	●
	
	Micro SIM卡

	
	通信天线
	●
	
	内置FPC天线

	GPS/BD 定位特性
	定位模组品牌/芯片型号
	●
	
	华大GPS北斗芯片（支持北斗3代）

	
	冷启动时间
	●
	
	平均  32秒

	
	热启动时间
	●
	
	平均  1秒

	
	灵敏度（跟踪）
	●
	
	-162dBm

	
	定位天线
	●
	
	内置有源陶瓷GPS天线

	外部接口
	喇叭输出接口
	
	●
	

	
	I/O接口
	
	●
	

	
	ADC检测输入接口
	
	●
	

	
	RS485接口
	
	●
	

	
	RS232接口
	
	●
	

	
	串口
	●
	
	3.3V串口一路

	
	CAN
	
	●
	

	
	K线
	
	●
	

	外形规格
	主机尺寸(长宽高)
	●
	
	75mm × 57 mm × 31.5 mm

	
	外壳材质
	●
	
	ABS塑料

	
	IP防护等级
	●
	
	IP65

	
	强磁
	●
	
	选配

	
	项圈
	●
	
	选配

	
	主机重量
	●
	
	约199 克





image4.png
31.5mm

BE/g: 124




image5.png




image1.png
K5

EfEih. B
WRREVFHRE

(=)





image2.jpeg
&3tt/mAh: 10000

C)

#HEIH/day: 60

Wi/g: 199




image3.png
S8k

- EB{EIhERitT

- BMIERARERRRR

- BIERERSH (GTFE36)
- A-GNSSTRIEE IR

- 4AG2NiE

- BFEE

- Fsshis

- RIMIBE. (ERBE. KRB





