	NY太阳能 产品规格
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产品名称
	
NY大容量定位
	
支持TDD/FDD/GSM制式移动网络接入服务，支持GPS定位，北斗定位，WIFI定位

	      结构特征
	外形尺寸
	122*84*48.5mm

	
	单机重量
	400g/551g

	数据业务
	FDD/TDD
	上行速率5Mbps，下行速率10Mbps

	
	GSM
	上行速率48kbps，下行速率54kbps

	   通讯网络频段        
	全网通
	移动，联通，电信

	
	FDD频段
	B1,3,5,8

	
	TDD频段
	B38,39,40,41

	
	GSM频段
	900/1800MhZ

	GPS频段
	Beidou
	1561.098MHz

	
	GPS
	1575.42MHz

	
GPS灵敏度
	Acquisition(捕获）
	-148dBm(cold)/-163dBm(hot)

	
	Tracking（跟踪）
	-165dBM

	
	功耗
	Acq:37mW,Tracking:27mW

	WIFI功能
	支持
	获取MAC地址,省电

	

电源特性
	工作电压
	3.5-4.2V DC

	
	电压波动
	3.3-4.5V DC

	
	
工作电流
	休眠0.3mA（保持时钟） 待机3.3mA（3分钟心跳）
定位60mA（LTE+GPS）

	
	内置电池
	10000mAh/20000mAh

	
环境特征
	工作温度
	-20℃～+70℃

	
	极限工作温度
	-30℃～+75℃

	
	存储温度
	-40℃～+85℃

	
	相对湿度
	5%～95%

	





主要硬件功能
	Gsensor
	内置

	
	GPS
	支持全球GPS,支持北斗

	
	太阳能
	

	
	LED指示灯
	GPS(蓝色),GSM(绿色),Power(红色)

	
	SIM接口
	Nano，push-push侧插，兼容5*6 ESIM

	
	USB
	Type-C，充电+下载，测试，激活电池

	
	模拟语音
	内置双mic（中断检测+录音）

	
	看门狗
	支持，芯片自带

	
	
天线
	GPS:无源双模陶瓷18*18 LTE：FPC（主板带弹片）
WIFI：FPC（主板带弹片）

	

主要软件功能
	智能唤醒/休眠
	支持，定时或Gsensor

	
	定位
	支持，定时定位，智能定位，超级省电定位

	
	WIFI定位
	支持

	
	防盗录音
	支持

	
	FOTA
	支持
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