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1. [bookmark: _Toc9008_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8116_WPSOffice_Level1]产品基本介绍
[bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25506_WPSOffice_Level2]1.1产品简介
C003F是针对车联网精心打造的一款4G全网通车载定位终端，融合了4G全网通无线通信技术以及GPS/BDS卫星导航定位技术，终端采用工业级高集成度全内置天线设计，设备内置3轴传感器，智能省电唤醒工作。具有DC检测、ACC检测、震动报警、断电报警、超速报警、SOS紧急求救、非法启动报警等功能。搭配全球定位服务平台，实现车辆数据的实时获取、追踪定位功能。 

[bookmark: _Toc23681_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level2]1.2应用领域
保险行业、企业车队行业、汽车厂商/4S店、个人用户、电动新能源领域、客运车辆，出租汽车、租赁车辆等。

[bookmark: _Toc430_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12861_WPSOffice_Level2]1.3产品图片
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[bookmark: _Toc268_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7792_WPSOffice_Level2]1.4产品使用介绍
[bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25506_WPSOffice_Level3]1.4.1 SIM卡安装方式
[bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level3]设备使用的是标准 SIM卡。卡槽为自弹式卡槽，芯片面背对标签面方向放置，卡缺口朝里插入卡槽。

[bookmark: _Toc23681_WPSOffice_Level3]1.4.2 指示灯说明
红色灯-电源指示灯
	灯的状态
	含义

	常亮
	工作中

	不亮
	关机


黄色灯-GSM指示灯
	灯的状态
	含义

	2秒内快闪1次
	GSM初始化

	常亮
	GSM通讯正常

	不亮
	GSM休眠/关机


蓝色灯-GPS指示灯
	灯的状态
	含义

	2秒内快闪1次
	卫星信号搜索中

	常亮
	GPS/BDS已定位

	不亮
	GPS/BDS休眠



[bookmark: _Toc430_WPSOffice_Level3]
[bookmark: _Toc12861_WPSOffice_Level3]1.4.3 工作逻辑
设备安装好，待黄、蓝灯常亮后，设备进入正常工作状态。
静止熄火状态：ACC关，设备每5分钟一条数据。
运动点火状态：ACC开，设备每10秒钟一条数据。

震动报警：设防后，震动设备会触发震动报警，震动报警触发后会往服务器发送报
警数据，再次触发需连续静止5分钟才可触发报警。

位移报警：设防且设备为定位状态，设定位移报警距离，设备行驶超过该线段距离
就会报位移报警，报警后设备会自动撤防。

断电报警：设备接入电源后，设备会判断接入电源，当断开设备电源后3秒，设备
触发断电报警，并上传服务器。

非法启动报警：打开非法启动报警后，当设备设防，在未撤防状态点火，设备会上
报非法启动报警。（需正确接ACC）
SOS 求救报警：设备外置SOS按键，长按按键3秒触发报警，触发报警后，设备会往服
务器发送紧急报警。如果设备设定了SOS亲情号码，此时设备会往主控
号码发送求救短信，并呼叫设定的亲情号码。

2. [bookmark: _Toc25506_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18216_WPSOffice_Level1]功能特点 
· 采用STM先进的32位高性能MCU处理器； 
· 硬件可配备232/485接口，可外接摄像头、油杆、RFID等等外设产品，实现智能应用车联网，物联网监测、控制等;
· 支持震动报警、断电报警、超速报警、SOS紧急求救、非法启动报警等多重报警功能；
· 可外接断油电继电器/无线断油配件，支持切断监控对象油路/电路的功能，实现断油电等功能；
· 支持电子围栏功能，用户通过平台/APP 划定虚拟电子围栏，当设备进出围栏时均可被平台识别并发出警报；
· 终端采用知名厂商工业级高稳定性GPRS 模块，内置GSM 高灵敏度天线，支持TCP/IP 数据传输，支持域名/IP地址连接服务器； 
· 内置大容量存储芯片，支持离线状态下数据存储，盲区数据的补传；当车辆在无线信号弱或者干扰严重的地方，车机会把车辆运行的数据暂时存储在FLASH内，当无线信号恢复正常之后，能补传这些数据，实现数据不遗漏。； 
· 内置3轴加速度传感器，融合精准加速度算法，实时获取车辆当前姿态等车况判断； 
· 高灵敏度GPS/BDS双星定位模块，抗干扰的陶瓷天线，实现搜星信号更稳定，支持AGPS快速定位跟踪、同步授时； 
· 休眠模式下，支持电瓶低电压监测报警、异常震动报警等车辆启动、熄火、休眠自动上报消息； 
· 支持在线远程升级、远程配置产品参数。 
· 低功耗节能模式，准确无误的判断汽车点火熄火状态，智能的睡眠和唤醒机制，能降低整个系统的平均功耗； 


3. [bookmark: _Toc23681_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12941_WPSOffice_Level1]产品参数
[bookmark: _Toc6822_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18006_WPSOffice_Level2]3.1硬件规格参数
	
	功能名称
	有
	无
	项目功能描述

	电气特性
	供电方式
	●
	
	电瓶供电

	
	工作电压范围
	●
	
	DC 9V - 95V

	
	工作电流
	●
	
	12V/55mA

	
	休眠电流
	●
	
	12V/15mA

	
	内置电池容量
	●
	
	180 mAh (3.7V聚合物电池) 选配

	环境特性
	工作温度范围
	●
	
	-20℃ - 75℃

	
	储存温度范围
	●
	
	-30℃ - 80℃

	
	工作湿度范围
	●
	
	10%-85% RH 不凝结

	通信特性
	SIM卡
	●
	
	标准SIM卡

	
	通信频段
	●
	
	LTE/4G
	LTE-FDD:
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66

	
	
	
	
	GSM/2G
	850/900/1800/1900MHz

	
	通信天线
	●
	
	内置天线

	
	天线规范
	●
	
	FPC天线

	GPS/BD 定位特性
	定位方式
	●
	
	北斗+GPS

	
	冷启动时间
	●
	
	平均  32秒

	
	热启动时间
	●
	
	平均  1秒

	
	跟踪灵敏度 
	●
	
	-162 dBm

	
	捕获灵敏度 
	
	
	-148 dBm

	
	定位天线
	●
	
	内置天线

	
	天线规格
	●
	
	25mm * 25mm * 4mm

	
	GPS频段
	●
	
	L1:  1575.42±1.023MHz

	
	北斗频段
	●
	
	B1:  1561.098±2.046MHz

	
	卫星通道数
	●
	
	64

	
	定位精度
	●
	
	<10m（1σ） 

	
	授时精度
	●
	
	<30ns（1σ） 

	
	测速精度  
	●
	
	<0.1m/s（1σ） 

	
	最大加速度
	●
	
	4g 

	
	最大速度 
	●
	
	515m/s 

	
	最大高度
	●
	
	18000m

	外部接口
	断油电
	●
	
	可外接一路继电器

	
	SOS
	●
	
	可外接一路SOS按键（选配）

	
	ACC检测输入
	●
	
	ACC检测口一路

	
	RS232/RS485/TTL（选配）
	●
	
	RS232/RS485/TTL检测串口兼容其一(默认RS232)

	外形规格
	主机尺寸(长宽高)
	●
	
	99mm * 54mm * 16.5mm

	
	外壳材质
	●
	
	ABS塑料

	
	IP防护等级
	
	●
	

	
	主机重量
	●
	
	81克
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